USB轉USB-COM模式的驅動使用說明

===================================================

1.使用USB線材連接電腦，測試輸出正常；

2.掃描“虛擬串口USB-COM”設置碼，設置條碼器介面模式為USB虛擬串口(USB-COM)；

3.打開電腦裝置管理員；

4.在裝置管理員中找到“CDC Serial”按一下右鍵，選擇“更新驅動程式軟體”；

5.選擇“流覽電腦以查找驅動程式軟體”，按一下“流覽”，找到放置驅動程式的目錄後點擊“確定”；

6.在彈出的Windows安全對話方塊中選擇“始終按照此驅動軟體”驅動安裝完成後點擊關閉，即可完成驅動程式安裝。